	Tab. 1 a:  Funktionstasten am Gehäuse der GX8:  
Auslieferungszustand und eigene Belegung im REC-Modus
Fn-Tasten 1 – 7, 13  und  AF/AE-LOCK-Taste
(Zum Speichern der Einstellungen s. Anm. unter Tab. 2)
	[image: E:\F  Scans\2017-04-22 Fn-Tasten GX8\Fn-Tasten GX8 003.jpg]

	Gehäuse-
Taste
	Auslieferungs-zustand
	Eigene Belegung  (es reicht, nur die Abweichungen vom Auslieferungszustand einzutragen!)

	
	
	P, A, S, M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Fn1
	Stummschaltung: OFF
	
	
	
	
	
	

	Q.Menü
Fn2
	Quick-Menü:
Preset
	
	
	
	
	
	

	

Fn3
	Sucher/Monitor-
Anz.Stil
	
	
	
	
	
	

	Fn4
	Bildstil 
(detailliert s. Tab. 1b)
	
	
	
	
	
	

	Fn5
	Cursortasten-Sperre  
	
	
	
	
	
	

	Fn6
„LVF“
	Umschaltung:  Su-cher/Mon./Sensor
	
	
	
	
	
	

	Fn7
	Vorschau: Blenden-/ V-Zeiten-Effekt
	
	
	
	
	
	

	Fn13
	Wahlrad-Funktion:
WB / ISO
	
	
	
	
	
	

	AF/AE
LOCK
	AE LOCK,
Halten = OFF
	
	
	
	
	
	




	Tab. 1 b:  Bildstil  
Auslieferungszustand und eigene Belegung im REC-Modus 
Speichern der Einstellungen: s. Fußnoten 1) und 2) zu dieser Tabelle!
(es reicht, nur die Abweichungen vom Auslieferungszustand einzutragen!)

	
	Bildstil
	Ausl. -Zustand
	P, A, S, M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	1
	Standard  (STD)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	2
	Lebhaft  (VIVD)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	3
	Natürlich  (NAT)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	4
	Monochrom  (MONO)
(+ Filtereffekt)
	0 / 0 / 0 / 0 /  AUS
	
	
	
	
	
	

	5
	Landschaft  (SCNY)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	6
	Portrait  (PORT)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	7
	Benutzerspezif. 1)  (CUST)
	0 / 0 / 0 / 0
	
	
	
	
	
	

	1)	Z. 7 / Benutzerspezifisch:  Jeweils nur einer der Bildstile nach Zeile 1 - 6  kann gewählt, verändert und als „Benutzerspezif.“ abgespeichert werden.
2)	Speichern  (zweckmäßig:  Monitor verwenden!):
a)	Geänderte Werte nur mit dem Touchfeld  „Einst.“  sichern:  diese Änderung bleibt nur bis zum Ausschalten der Kamera wirksam
b)	Geänderte Werte mit Touchfeld  „Einst.“  und zusätzlich mit „Einstellungen speich.“ (IND.-Menü S.1/9) sichern:  diese Änderungen bleiben
auch nach dem Ausschalten der Kamera wirksam
c)	geänderte Werte mit Touchfeld  „Disp.Speich.“  (oder mit „Disp“-Gehäusetaste) speichern: 
Es erscheint die Abfrage: „Benutzerspez. Einstellungen überschreiben?“  
-  „Ja“  →  neuer benutzerspez. Bildstil wird gespeichert (bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten);  
-  „Nein“  →  kein neuer benutzerspez. Bildstil; Einstellung bleibt nur bis zum Ausschalten der Kamera wirksam





	Tab. 2:  Funktionstasten auf dem Monitor der GX8:  
Auslieferungszustand und eigene Belegung im REC-Modus
Fn-Tasten 8 – 12  
(Zum Speichern der Einstellungen s. Anm. unter dieser Tabelle)

	Gehäuse-Taste
	Auslieferungs-zustand
	Eigene Belegung  (es reicht, nur die Abweichungen vom Auslieferungszustand einzutragen!)

	
	
	P, A, S, M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Fn8
	Wi-Fi-Funktion
	
	
	
	
	
	

	Fn9
	Künstlicher Horizont
	
	
	
	
	
	

	Fn10
	Histogramm 
	
	
	
	
	
	

	Fn11
	Snap Movie
	
	
	
	
	
	

	Fn12
	4K-Fotos
	
	
	
	
	
	

	Wirksames Speichern geänderter Einstellungen:
Modi  P / A / S / M:	Die vor dem Ausschalten der Kamera aktiven Einstellungen bleiben erhalten, ohne dass gespeichert werden muss
Programme C1 bis C3-3:	Alle zuletzt in diesen Programmen vorgenommenen Änderungen müssen mit  „Einstellungen speichern“ (IND.-Menü S. 1/9)  gesichert werden, wenn sie nach dem Ausschalten der Kamers erhalten bleiben sollen.






	Tab. 3.  REC-Menü der GX8:  Auslieferungszustand und eigene Belegung 
Wirksames Speichern geänderter Einstellungen:
Modi  P / A / S / M:	Die vor dem Ausschalten der Kamera aktiven Einstellungen bleiben erhalten, ohne dass gespeichert werden muss
Programme C1 bis C3-3:	Alle zuletzt hier vorgenommenen Änderungen müssen mit  „Einstellungen speichern“ (INDIV.-Menü S. 1/9)  gesichert werden, wenn sie nach dem Ausschalten der Kamers erhalten bleiben sollen.

	REC-Menü
	S.
	Auslieferungs-zustand
	Eigene Belegung  (es reicht, nur die Abweichungen vom Auslieferungszustand einzutragen!)

	
	
	
	P, A, S, M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Bildstil  
(Details s. Tab. 6b)
	1/8
	Standard (STD.)
	
	
	
	
	
	

	Filter-Einstellungen
	
	No Effect
	
	
	
	
	
	

	Bildverhältnis
	
	4:3
	
	
	
	
	
	

	Bildgröße
	
	L  20M
	
	
	
	
	
	

	Qualität
	
	[bookmark: _GoBack] [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\JEPG.JPG]    (JPEG
                fein)
	
	
	
	
	
	

	AFS/AFF
	2/8
	AFS
	
	
	
	
	
	

	Messmethode
	
	 [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Messmethode1.JPG]  
	
	
	
	
	
	

	Seriengeschwindigkeit
	
	H
	
	
	
	
	
	

	4K Foto  
	
	4K Foto
	
	
	
	
	
	

	Auto Bracket
	
	Serie 3x1/3
  0 / - / +
	
	
	
	
	
	

	REC-Menü
	S.
	Auslief.-Zustd.
	P / A / S / M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Selbstauslöser
	3/8
	[image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Selbstausl1.JPG]   
	
	
	
	
	
	

	Helligkeitsverteilung
(besser:  Gradation)
	
	Standard
	
	
	
	
	
	

	i.Dynamik
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	i.Auflösung
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Post-Focus
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	iHand-Nachtaufnahme
	4/8
	(grau / deaktiviert)
	
	
	
	
	
	

	iHDR
	
	(grau / deaktiviert)
	
	
	
	
	
	

	HDR
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Mehrfach-Bel.
	
	(bereit)
	
	
	
	
	
	

	Zeitrafferaufnahme
	
	(bereit)
	
	
	
	
	
	

	Stop-Motion-Animation
	5/8
	(bereit)
	
	
	
	
	
	

	Panorama-Einstell.
	
	(grau / deaktiviert)
	
	
	
	
	
	

	Elektron. Verschluss
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Auslöseverzögerung
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	
Blitzlicht
	
	(grau / deaktiviert)
	
	
	
	
	
	

	REC-Menü
	S.
	Auslief.-Zustd.
	P / A / S / M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Rote-Aug.-Red.
	6/8
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Max. ISO-Wert
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	ISO-Einst.Stufen
	
	1 EV
	
	
	
	
	
	

	Erweiterte ISO
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Langz-Rauschr.
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Schattenkorr.  
(Vignettierung)
	7/8
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Beugungskorrektur
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Erw. Teleber.
(optisch)
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Digitalzoom
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Farbraum
	
	sRGB
	
	
	
	
	
	

	Stabilisator
	8/8
	Betriebsmodus
	
	
	
	
	
	

	Gesichtserk.
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Profil einrichten
	
	OFF
	
	
	
	
	
	



Wirksames Speichern geänderter Einstellungen:
Modi  P / A / S / M:	Die vor dem Ausschalten der Kamera aktiven Einstellungen bleiben erhalten, ohne dass gespeichert werden muss
Programme C1 bis C3-3:	Alle zuletzt in diesen Programmen vorgenommenen Änderungen müssen mit  „Einstellungen speichern“ (IND.-Menü S. 1/9)  gesichert werden, wenn sie nach dem Ausschalten der Kamers erhalten bleiben sollen.

	Tab. 4.  INDIVIDUAL-Menü der GX8:  Auslieferungszustand und eigene Belegung 
Wirksames Speichern geänderter Einstellungen:
Modi  P / A / S / M:	Die vor dem Ausschalten der Kamera aktiven Einstellungen bleiben erhalten, ohne dass gespeichert werden muss
Programme C1 bis C3-3:	Alle zuletzt hier vorgenommenen Änderungen müssen mit  „Einstellungen speichern“ (INDIV.-Menü S. 1/9)  gesichert werden, wenn sie nach dem Ausschalten der Kamers erhalten bleiben sollen.

	IND-Menü
	S.
	Auslieferungs-zustand
	Eigene Belegung  (es reicht, nur die Abweichungen vom Auslieferungszustand einzutragen!)

	
	
	
	P, A, S, M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Einstellungen speichern
	1/9
	C1
	
	
	
	
	
	

	Stummschaltung
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	AF/AE Speicher
	
	AE LOCK
	
	
	
	
	
	

	AF/AE Sp.halten
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Auslöser-AF
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Auslöser halb drücken
	2/9
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Quick-AF
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Augen-Sensor AF
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Zeit f. AF-Punkt
(nur bei Punkt-AF)
	
	MID
	
	
	
	
	
	

	AF-Punkt-Anzeige
(nur bei Punkt-AF)
	
	PIP
	
	
	
	
	
	

	IND-Menü
	S.
	Auslief.-Zustd.
	P / A / S / M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	AF-Hilfslicht
	3/9
	ON
	
	
	
	
	
	

	Direktfokusbereich
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Fokus/Auslöse-Prior.
	
	FOCUS
	
	
	
	
	
	

	AF+MF
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	MF-Lupe
	
	[image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\MF-Symb-2.JPG]
	
	
	
	
	
	

	MF-Lupenanzeige
	4/9
	PIP
	
	
	
	
	
	

	MF-Anzeige
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Fokus peaking
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Histogramm
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Gitterlinie
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Zentralmarkierung
	5/9
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Spitzlichter
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Zebramuster
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	SchwarzWeiß-Live View
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	Konst.Vorschau
(Modusrad auf „M“)
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	IND-Menü
	S.
	Auslief.-Zustd.
	P / A / S / M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Bel.Messer
	6/9
	ON
	
	
	
	
	
	

	Sucher-Anz.Stil
	
	 [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Anz-Stil.JPG]  
	
	
	
	
	
	

	Monitor-Anzeigestil
	
	 [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Anz-Stil.JPG]  
	
	
	
	
	
	

	Monitor-Info-Anzg.
	
	ON
	
	
	
	
	
	

	Aufn.Feld
	
	 [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Mon Info.JPG]  
	
	
	
	
	
	

	Restanzeige
	7/9
	 [image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\Restanz.JPG]
	
	
	
	
	
	

	Autowiederg.
	
	2 sec
	
	
	
	
	
	

	Fn-Tasteneinstellung
	
	Einstellg. im REC-Modus
	
	
	
	
	
	

	Q.Menü   (= Fn2)
	
	Preset
	
	
	
	
	
	

	Rad-Einstellungen
	
	F-SS/re-li/OFF /WB-ISO
	
	
	
	
	
	

	Video-Taste
	8/9
	ON
	
	
	
	
	
	

	Pz-Objektiv
	
	(grau) deaktiviert
	
	
	
	
	
	

	Augen-Sensor   
(= Fn6)
	
	HIGH
LVF/MON/A.
	
	
	
	
	
	

	Touch-Einst.
	
	ON/ON/AF/
EXACT
	
	
	
	
	
	

	Touch-Blättern
	
	L
	
	
	
	
	
	





	IND-Menü
	S.
	Auslief.-Zustd.
	P / A / S / M
	C1
	C2
	C3-1
	C3-2
	C3-3

	Menüführung
	9/9
	ON
	
	
	
	
	
	

	Auslösen ohne Objektiv
	
	OFF
	
	
	
	
	
	

	
Wirksames Speichern geänderter Einstellungen:
Modi  P / A / S / M:	Die vor dem Ausschalten der Kamera aktiven Einstellungen bleiben erhalten, ohne dass gespeichert werden muss
Programme C1 bis C3-3:	Alle zuletzt in diesen Programmen vorgenommenen Änderungen müssen mit  „Einstellungen speichern“ (IND.-Menü 
S. 1/9)  gesichert werden, wenn sie nach dem Ausschalten der Kamers erhalten bleiben sollen.
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