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Panasonic Lumix GX8  (≈ GX7):  Tabellarische Kurzanleitung
–  Inhaltsverzeichnis und Funktion der Elemente des REC- und des INDIVIDUAL-Menüs  (Tab. 1 – 3)
–  Übersicht über die Fn-Tasten; Auslieferungszustand  (Tab. 4, 5)
mit zahlreichen praktischen Anmerkungen

Erläuterungen
Die folgenden Tabellen 1-5 sollen einen Überblick über die fast unübersehbare Vielfalt der Einstellmöglichkeiten der Lumix GX8 geben. 
In Tabelle 1 sind alle Elemente des REC- und Indiv.-Menüs der ersten Ebene alphabetisch geordnet, und es ist jeweils die Menü-Seite angegeben, auf der das gesuchte Menü-Element zu finden ist, eine praktische Hilfe zum schnellen Auffinden dieses Elements, sowohl in der Kamera als auch in den folgenden Tabellen.
Bei allen Tabellen habe ich mich auf die beiden für das Fotografieren geltenden Menüs beschränkt, den Bereich „Video“ also außen vor gelassen (schöne Aufgabe für einen Video-Freak . . .). 
Leider gibt es bislang nur für die GX7, nicht jedoch für die GX8 eine „System Fotoschule“ von Frank Späth. Da sich die GX7 und die GX8 jedoch sehr ähnlich sind, empfehle ich die GX7-Fotoschule auch für die GX8.
Die folgenden Tabellen enthalten einige wichtige Anmerkungen; der Augenmerk wurde vor allem auf die Übersichtlichkeit gelegt, soweit das überhaupt möglich ist. Die Tabellen können als Kurzanleitung benutzt werden; sie ersetzen aber keinesfalls Bücher wie die o. g. Fotoschule mit deren nützlichen Tipps und Anleitungen.
Die Original-Anleitung von Panasonic (in den Tabellen als „Pana-BA“ bezeichnet) erscheint mir nicht geeignet, jemanden, der nicht täglich mit der Kamera umgeht, oder einen neuen Besitzer mit der GX8 vertraut zu machen. Dies ist bereits am Umfang der Anleitung (403 Seiten!) zu erkennen. Als Nachschlagewerk für Detailfragen ist sie allerdings unverzichtbar.
In vielen Tabellenzeilen habe ich Querverweise sowohl auf die Pana-BA als auch auf die GX7-Fotoschule von Späth angebracht. Dort kann man sich bei Bedarf genauer informieren.
Ferner habe ich hin und wieder Empfehlungen für von mir bevorzugte Einstellungen gegeben. Solche Empfehlungen sind natürlich subjektiv; jeder Nutzer hat sicherlich seine eigenen Präferenzen.
Alle Tabellen sind in WORD erstellt, sodass sie von jedem Nutzer nach eigenem Geschmack recht einfach verändert werden können. Zur Sicherheit habe ich zusätzlich eine Kopie als pdf-Dokument eingestellt.
Korrekturen und Kommentare sind willkommen!  /  Irrtum vorbehalten! 

Noch ein Hinweis:  Am 04.04.2017 habe ich ein weiteres Dokument zur GX8 (GX7) auf dem Forum eingestellt:
GX8 (GX7): Formulare zur Sicherung der eigenen Einstellungen
Dort ist in den Tabellen zum einen der Auslieferungszustand vermerkt; zum anderen kann der Nutzer der GX8 seine eigenen, vom Lieferzustand abweichenden Einstellungen eintragen, so dass er nach einem Reset der Kamera den individuell gewünschten Zustand relativ einfach wiederherstellen kann. 


	Tab. 1:  REC-/IND.-Menü-Inhalt (alphabetisch)
	Tab. 1 (Fortsetzung)

	
	REC
	IND.
	
	REC
	IND.

	4K Foto
	2/8
	
	iHand-Nachtaufnahme
	4/8
	

	AF / AE  Sp.halten
	
	1/9
	i.HDR
	4/8
	

	AF / AE  Speicher
	
	1/9
	ISO-Einst.Stufen
	6/8
	

	AF+MF
	
	3/9
	Konst.Vorschau
	
	5/9

	AF-Hilfslicht
	
	3/9
	Langz-Rauschr.
	6/8
	

	AF-Punkt-Anzeige
	
	2/9
	Max. Iso-Wert
	6/8
	

	AFS/AFF
	2/8
	
	Mehrfach-Bel.
	4/8
	

	Aufn.Feld
	
	6/9
	Menüführung
	
	9/9

	Augen-Sensor
	
	8/9
	Messmethode
	2/8
	

	Augen-Sensor AF
	
	2/9
	MF-Anzeige
	
	4/9

	Auslösen ohne Objektiv
	
	9/9
	MF-Lupe
	
	3/9

	Auslöser halb drücken
	
	2/9
	MF-Lupenanzeeige
	
	4/9

	Auslöser-AF
	
	1/9
	Monitor-Anzeigestil
	
	6/9

	Auslöseverzögerung
	5/8
	
	Monitor-Info-Anzg.
	
	6/9

	Auto Bracket
	2/8
	
	Panorama-Einstell.
	5/8
	

	Autowiederg.
	
	7/9
	Post-Focus
	3/8
	

	Bel.Messer
	
	6/9
	Profil einrichten
	8/8
	

	Beugungskorrektur
	7/8
	
	Pz-Objektiv
	
	8/9

	Bildgröße
	1/8
	
	Q.Menü
	
	7/9

	Bildstil
	1/8
	
	Qualität
	1/8
	

	Bildverhältnis
	1/8
	
	Quick-AF
	
	2/9

	Blitzlicht
	5/8
	
	Rad-Einstellungen
	
	7/9

	Digitalzoom
	7/8
	
	Restanzeige
	
	7/9

	Direktfokusbereich
	
	3/9
	Rote-Aug.-Red.
	6/8
	

	Einstellungen speich.
	
	1/9
	Schattenkorr.
	7/8
	

	Elektron. Verschluss
	5/8
	
	SchwarzWeiß-Live View
	
	5/9

	Erw. Teleber.
	7/8
	
	Selbstauslöser
	3/8
	

	Erweiterte ISO
	6/8
	
	Seriengeschwindigkeit
	2/8
	

	Farbraum
	7/8
	
	Spitzlichter
	
	5/9

	Filter-Einstellungen
	1/8
	
	Stabilisator
	8/8
	

	Fn-Tasteneinstellung
	
	7/9
	Stop-Motion-Animation
	5/8
	

	Fokus peaking
	
	4/9
	Stummschaltung
	
	1/9

	Fokus/Auslöse-Prior.
	
	3/9
	Sucher-Anz.Stil
	
	6/9

	Gesichtserk.
	8/8
	
	Touch-Blättern
	
	8/9

	Gitterlinie
	
	4/9
	Touch-Einst.
	
	8/9

	HDR
	4/8
	
	Video-Taste
	
	8/9

	Helligkeitsverteilung
	3/8
	
	Zebramuster
	
	5/9

	Histogramm
	
	4/9
	Zeit f. AF-Punkt
	
	2/9

	i.Auflösung
	3/8
	
	Zeitrafferaufnahme
	4/8
	

	i.Dynamik
	3/8
	
	Zentralmarkierung
	
	5/9







	
	Tab. 2:  Inhaltsverzeichnis des REC-Menüs  
mit kurzen Anmerkungen
(s. auch „Menüliste REC“ in der Panasonic-Bedienungsanleitung („Pana-BA“) S. 367-369)

	1
	Bildstil 
	1/8
	Standard   /   Lebhaft   /   Natürlich   /   Monochrom   /   Landschaft   /   Portrait   /   Benutzer-Spezifisch (Custom)

	2
	Filter-Einstellungen
	
	NoEffect   /   Weichzeichner   /   schwarz-weiß   /   sepia   /   expressiv   /   hohe Dynamik   usw

	3
	Bildverhältnis
	
	4:3   /   3:2   /   16:9   /   1:1

	4
	Bildgröße
	
	L (20 MP)   /   M (10)   /   S (5)

	5
	Qualität
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	6
	AFS/AFF
	2/8
	Hebel auf „AFS/AFF“ (Rückseite oben) einstellen!
AFS:  fokussieren, wenn Auslöser halb gedrückt,  
AFF:  fokussieren auf sich plötzl. bewegendes Objekt   
(AFC:	Schärfenachführg. bei bewegten Obj., z.B. im Serienbild-Modus;
 MF: 	manueller Fokus)

	7
	Messmethode
	
	Belichtungsmessung:  Mehrfeld   /   mittenbetont   /   Spot

	8
	Seriengeschwindigkeit
	
	SH:  40 Fotos/sec (5 MB, nur elektron. Verschluss)    
H:  6-10/sec   /   M: 5-6/sec   /   L: 2/sec
SH, H:  kein Live View

	9
	4K Foto  
	
	Wippe Süd ,  4K anwählen ,  Wippe Nord:
4K-Serienbilder    /    4K-Serienbilder (S/S)    /    4K-Pre-Burst
(Pana-BA  S. 178/191)

	10
	Auto Bracket
	
	Autom. Belichtungsreihe, als Einzel- oder Serienbilder
Einstellungen im Menü:
Einzel-/Serien-Einst.     /     Schritt     /     Sequenz
Empfehlung:    Serie        /   3 x 1       /      - / 0 / +
Wichtige Anmerkungen:
· Ausführung der Belichtungsreihe:
Wippe-Süd, dann Ost (ggf. dann Nord für weitere Einstellg.)
· Bracket-Befehl bleibt auch nach dem Ausschalten der Kamera erhalten! Ggf. also mit Wippe-Süd wieder auf Einzelbild stellen!




	11
	Selbstauslöser
	3/8
	Einstellung im Menü:
10s   /   10s mit 3 Serienbildern   /   2s    
Aufnahme mit Selbstauslöser: 	(Einstellg. bleibt erhalten;
Wippe-Süd,  dann ggf. West / Ost	  ggf. also zurückstellen)

	12
	Helligkeitsverteilung
(besser:  Gradation)
	
	HIGHLIGHT    /    SHADOW
Schatten aufhellen mit hinterem Rad,
Spitzlichter mit vorderem Rad
Oder:  voreingestellte Kurven mit Wippe ansteuern
Einstellung bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten.
(Pana-BA S.128  /  Späth, GX7, S.26)

	13
	i.Dynamik
	
	Autom. Anpassung der Gradation:  
AUTO    /    HIGH    /    STANDARD    /    LOW    /    OFF
(unterstrichene Werte empfohlen)
Einstellung bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten.

	14
	i.Auflösung
	
	Besserer Schärfeeindruck durch Anhebung des Kontrasts:
HIGH    /    STANDARD    /    LOW    /    EXTENDED   /    OFF
(unterstrichene Werte empfohlen)
Einstellung bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten.

	15
	Post-Focus
	
	nach 4K Post-Fokus-Aufnahmen (s. Pana-BA S.178 ff)
ON    /    OFF

	16
	iHand-Nachtaufnahme
	4/8
	Nur mit Modus-Wahlschalter auf  iA  (intell. Automatic)
ON    /    OFF 
Vom Motiv werden Serienbilder gemacht und zu einem einzelnen Bild zusammengesetzt.  Stativ!

	17
	iHDR
	
	Nur mit Modus-Wahlschalter auf  iA  (intell. Automatic)
ON    /    OFF 
Ähnlich HDR (s. nächste Zeile)  	Nicht bei RAW

	18
	HDR
	
	Mehrfachbelichtg. (3er Serie) für Motive mit hohem Dynamik-Umfang. Zusammensetzung zu einem einzigen Bild.         Stativ!
ON    /    OFF    /    SET
(Pana-BA S.137  /  Späth, GX7, S.28) 	Nicht bei RAW
HDR bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten.

	19
	Mehrfach-Bel.
	
	Bis zu 4 Einzel-Aufnahmen (auch RAW): 
START   /   Auto-Signalverstärkg. (ON/OFF)   /   Zusammenfü-gen (ON/OFF)
(Pana-BA S.204  /  Späth, GX7, S.30)

	20
	Zeitrafferaufnahme
	
	Zeitintervall 1s – 99min; bis zu 9999 Fotos.  RAW und JPEG. MP4-Film möglich.
(Pana-BA S.204  /  Späth, GX7, S.32)







	21
	Stop-Motion-Animation
	5/8
	Ähnlich Zeitrafferaufnahme.       Stativ!
(s. Pana-BA S.200  /  Späth, GX7, S.32)

	22
	Panorama-Einstell.
	
	Modus-Wahlschalter auf Panorama-Symbol 
Schwenk horizontal und vertikal einstellbar. 
Keine Anpassung von Fokus und Belichtung während des Schwenks!
(Pana-BA S.104  /  Späth, GX7, S.34) 

	23
	Elektron. Verschluss
	
	Auto   /   ON   /   OFF           
max. Zeit = 1s,    min. Zeit = 1/8000s                Max. ISO = 3200
-	Blitzen mit elektron. Verschluss nicht möglich.
-	Bei aktivierter Stummschaltung ist wegen des gleichzeitig aktivierten elektron. Verschlusses diese Menüzeile grau
-	„Rolling Shutter-Effekt“ bei schnell bewegten Motiven möglich! 

	24
	Auslöseverzögerung
	
	Gegen Verwacklung beim Auslösen: 
Verzögerter Belichtungsbeginn nach Drücken des Auslösers um
8s   /   4s   /   2s   /   1s .           OFF
(z.B. bei Stativaufnahmen ohne Fernauslöser)

	25
	Blitzlicht
	
	Blitz bei GX8 nur extern. Ohne angeschl. Blitz deaktiviert (grau)
(Pana-BA S.226 /  Späth, GX7, S.36)

	26
	Rote-Aug.-Red.
	6/8
	ON   /   OFF

	27
	Max. ISO-Wert
	
	Max ISO:
3200   /   6400   /   12800   /   25600   /   OFF
Empfehlung: 3200 
ISO aktuell:	Wippe-Nord, dann West/Ost oder hinteres Rad 

	28
	ISO-Einst.Stufen
	
	1 EV oder 1/3 EV

	29
	Erweiterte ISO
	
	ISO 100  (für größere Bl-Öffnung bzw. bei viel Licht)
Keine bessere Bildqualität als mit ISO 200!

	30
	Langz-Rauschr.
	
	Minderung des Helligkeitsrauschens (nicht des Farbrauschens!) bei Beli-Zeiten ≥ 2s




	31
	Schattenkorr.  
(besser: Korr. der Vignettierung)
	7/8
	ON    OFF        (ON = Abschwächung der Vignettierung bei großen Bildwinkel, offener Blende und hellen Flächen) 
(Korr. auch nachträgl. bei RAW-und JPEG-Bildbearbeitung mit Silkypix möglich, wie auch Korrektur weiterer Abbildungsfehler) 
(Pana-BA S.139 /  Späth, GX7, S.38)

	32
	Beugungskorrektur
	
	AUTO    OFF
Abschwächung der durch die Beugung des Lichts entstehende Unschärfe bei kleinen Blendenöffnungen (=große Blendenzahlen)
(Pana-BA S.226 /  Späth, GX7, S.114)

	33
	Erw. Teleber.
(optisch)
	
	ZOOM:	Es kann vom “realen” Tele bis zur Ausschnitt-Brennweite gezoomt werden
TELECONV:	springt direkt zur Ausschnitt-Brennweite
OFF	Nur JPEG mit Bildgröße M oder S

	34
	Digitalzoom
	
	4x   /   2x   /   OFF 	Nur JPEG 
Die Brennweite des Objektivs bzw. die am Zoom-Objektiv eingestellte Brennweite wird digital um den Faktor 4  bzw. 2 vergrößert. So wird z.B. aus einem 14-140mm-Zoom ein 56-560mm-Zoom (4x)  bzw. ein 28-280mm-Zoom (2x)
Anm.:	Bei  2x  ist auf einem 19“-Zoll-PC-Monitor praktisch kein Qualitätsabfall zu erkennen, bei  4x  aber schon

	35
	Farbraum
	
	sRGB:  	ideal für die Wiedergabe auf PC- und TV-Monitoren 
Adobe-RGB:	für Fotodruck, Magazin- und Buchdruck 
(größeres Farbspektrum)
(Pana-BA S.139 /  Späth, GX7, S.41)

	36
	Stabilisator
	8/8
	1. GX8 mit Panasonic-O.I.S.-Objektiven:
Stabilisator im Body  und  im Objektiv
2. GX8 mit MFT-kompatiblen Fremdobjektiven:  (z.B. MFT-Obj. von Olympus und das Tamron-MFT 14-150mm):
Stabilisator nur im Body
Für beide Fälle gibt es 3 Betriebsmodi:
· „normal“:  gegen vertik. und horizont. Kamerabewegungen 
· nur gegen vertikale Kamerabewegungen (wenn die Kamera bei Sportaufnahmen usw. horizontal mitgezogen wird)
· OFF  (bei extrem kurzen Verschlusszeiten oder Stativaufn.)
Anm.: 	Für nicht MFT-kompatible Fremdobjektive (z.B. Canon FD-Obj. mit MFT-Adapter) ist nur der „normale“ Body-Stabi-Modus verfügbar. Für solche Objektive kann in diesem Menüpunkt zur effektiveren Arbeit des Stabili-sators die Brennweite des Objektivs eingegeben werden.
(Pana-BA S.216 /  Späth, GX7, S.41)

	37
	Gesichtserk.
	
	ON   /   OFF    /    MEMORY    /    SET
Die Kamera kann sich bis zu 6 verschiedene Gesichter merken
Diesen können Namen und Geburtsdaten zugeordnet werden. 
(Pana-BA S.207 /  Späth, GX7, S.43)

	38
	Profil einrichten
	
	BABY 1    /    BABI 2    /    TIER
Einrichtung von Profilen für 2 Kinder bzw. ein Tier
(s. Pana-BA  S. 207)




	
	Tab. 3:  Inhaltsverzeichnis des INDIVIDUAL-Menüs  
mit kurzen Anmerkungen
(s. auch „Menüliste Individual“ in der Panasonic-Bedienungsanleitung („Pana-BA“) S. 372-374

	1
	Einstellungen speich.
	1/9
	Speichert die aktuellen Einstellungen der Kamera auf Modusrad:
C1    /    C2    /    C3-1    /    C3-2    /    C3-3
(Pana-BA S.121  /  Späth, GX7, S.48)

	2
	Stummschaltung
	
	OFF   /   ON  
ON:  Elektronischer Verschluss (max = 2s ,  min = 1/8000s)
Deaktiviert:  mech. Verschluss / Blitz / AF-Hilfslicht / Piepton / Auslöserton	(ideal für Kirche, Museum usw.)
(Pana-BA S.206 /  Späth, GX7, S.48)

	3
	AF / AE  Speicher
	
	Speichern von Belichtung (AE) / Schärfe-Ebene (AF) / AF+AE:
AE LOCK    /     AF LOCK    /    AF+AE LOCK    /    AF-ON
(Pana-BA S.162 /  Späth, GX7, S.49)

	4
	AF / AE  Sp.halten
(Taste AF/AE LOCK)
	
	ON:	Speicherwerte (AF / AE) bleiben auch für die nächsten Aufnahmen unverändert erhalten, bis Taste erneut gedrückt wird (oder die Kamera ausgeschaltet wird)
OFF:	AF/AE-Werte bleiben nur so lange erhalten, wie die Taste AF/AE LOCK gedrückt wird.
(Pana-BA S.165 /  Späth, GX7, S.49)

	5
	Auslöser-AF
	
	ON:	Autofocus beginnt bei halb gedrücktem Auslöser
OFF:	i. A. abzuraten!
(Pana-BA S.155 /  Späth, GX7, S.49)

	6
	Auslöser halb drücken
	2/9
	ON:	Aufnahme erfolgt bereits, wenn der Auslöser halb gedrückt wird  (i. A. abzuraten!)
OFF:	Aufnahme erst, wenn Auslöser ganz gedrückt ist
(Pana-BA S.46, 155 /  Späth, GX7, S.49)

	7
	Quick-AF
	
	ON:	Schärfe wird ständig nachgestellt, ohne dass der Auslöser halb gedrückt wird (erhöhter Batterie-Verbrauch)
OFF:	empfohlen (zusammen mit Auslöser-AF = ON)
(Pana-BA S.155 /  Späth, GX7, S.50)

	8
	Augen-Sensor AF
	
	ON:	Scharfstellung beginnt sofort bei Blick durch den Sucher
	(Nicht empfohlen! Wird die Kamera mit Auge am Sucher verschwenkt, dann wird die Schärfe nicht nachgestellt!) 
OFF:	empfohlen (zusammen mit Auslöser-AF = ON )
(Pana-BA S.45  /  Späth, GX7, S.50)

	9
	Zeit f. AF-Punkt
(nur bei Punkt-AF)
	
	LONG / MID / SHORT  (empfohlen:  MID oder LONG)
Zeitspanne, nach der die automatische Lupe in Verbindung mit dem Punkt-AF wieder aus der Anzeige verschwindet
(Pana-BA S.152 /  Späth, GX7, S.50)

	10
	AF-Punkt-Anzeige
(nur bei Punkt-AF)
	
	FULL:	Lupenbild füllt die gesamte Anzeige aus
PIP:	Lupenbild nur in der Mitte der Anzeige




	11
	AF-Hilfslicht
	3/9
	ON:	i. A. empfohlen
OFF:	wenn Diskretion erforderlich ist (s. auch Stummschaltung)

	12
	Direktfokusbereich
	
	ON:	Focusbereich kann sowohl auf dem Touchscreen als auch mit den Cursortasten gesteuert werden. 
Dann aber sind die Standardfunktionen der Cursortasten (ISO, WB usw. gesperrt.
OFF:	Focusbereich nur auf Touchscreen steuerbar.    Empfohlen
(Focusbereich direkt anvisieren; Kamera dann mit halb gedrücktem Auslöser verschwenken)  
(Pana-BA S.150 /  Späth, GX7, S.50)

	13
	Fokus/Auslöse-Prior.
	
	FOCUS:      Kamera löst erst nach Scharfstellung aus   Empfohlen
RELEASE
(Pana-BA S.157 /  Späth, GX7, S.51)

	14
	AF+MF
	
	ON:	Die Schärfe kann bei halb gedrückt gehaltenem Auslöser per Hand am Fokusring des Objektivs nachreguliert werden. 
Besonders nützlich bei Nahaufnahmen. Zusätzlich kann die MF-Lupe aktiviert werden (s. nächste Zeile „MF-Lupe“)
OFF	
(Pana-BA S.157 /  Späth, GX7, S.51)

	15
	MF-Lupe
	
	Bei Objektiven mit Fokusring:  Lupe wird aktiviert durch
	Fokusring oder West-Wippe 
[image: C:\Users\Volker Gisela\Desktop\MF-Symb-2.JPG]	Fokusring
 	West-Wippe
OFF:	Lupe ist deaktiviert
(Pana-BA S.163  /  Späth, GX7, S.51)

	16
	MF-Lupenanzeige
	4/9
	FULL:	vergrößerter Bereich auf dem gesamten Monitor/Sucher
PIP:	vergrößerter Bereich nur im Messfeld
Anm.: 	Der Vergrößerungsfaktor kann an den beiden Einstell-Rädern verändert werden
(Pana-BA S.160 /  Späth, GX7, S.51)

	17
	MF-Anzeige
	
	ON:	Es wird ein Balken eingeblendet, der anzeigt, ob der Fokus aktuell im Nah- oder Fernbereich eingestellt wird
OFF	
(Pana-BA S.163 /  Späth, GX7, S.51)

	18
	Fokus peaking
	
	ON:	Bei manuellem Fokus wird ein farbiger Saum um die scharfgestellten Bereiche eingeblendet. GENIAL!
OFF:	
SET:	NIVEAU (HIGH   /   LOW)    /    FARBE  einstellen
(Pana-BA S.164 /  Späth, GX7, S.52)

	19
	Histogramm
	
	ON:	Es wird ein Histogramm zur Beurteilung der Helligkeitsverteilung im Bild eingeblendet  
(ggf. mehrfach die DISP-Taste drücken)
OFF	
(Pana-BA S.55 /  Späth, GX7, S.52, 54!)

	20
	Gitterlinie
	
	3 ARTEN von Gitter-Rastern:  s. Menü	(Arch.-, Repro-Foto)
(wenn aktiviert, dann stets in allen DISP-Arten aktiv!)
OFF
(Pana-BA S.55 /  Späth, GX7, S.53)




	21
	Zentralmarkierung
	5/9
	ON:	Es wird ein schwarzes Kreuz in der Bildmitte eingeblendet
(hilfreich beim schnellen Zoomen)
OFF	

	22
	Spitzlichter
	
	ON:	markiert (nur bei der Wiedergabe!) völlig überbelichtete Bildbereiche
OFF	
(Pana-BA S.58 /  Späth, GX7, S.53)

	23
	Zebramuster
	
	ZEBRA 1    /    ZEBRA 2:	markieren überbelichtete Bereiche mit Zebra-Mustern
OFF    /    SET
(s. Pana-BA S.213)

	24
	SchwarzWeiß-Live View
	
	ON:	s-w-Sucher/Monitor-Anzeige
(kann hilfreich beim manuellem Fokus sein)
OFF
(Pana-BA S.214)

	25
	Konst.Vorschau
(Modusrad auf „M“)
	
	ON:	Auswirkung bei Veränderung der Zeit/Blende auf die Bildhelligkeit wird sichtbar	
	(Belichtungsmesser mit vorderem/hinterem Rad)
OFF
(Pana-BA S.101 /  Späth, GX7, S.53)

	26
	Bel.Messer
	6/9
	ON:	Anzeige des B-Messer durch Drehen der Einstell-Räder
Modus P:  nur „richtige“ Zeit-Blenden-Kombinationen
Modi A, S, M:  auch „falsche“ Kombinationen wählbar
Achtung:  Kamera löst mit der gewählten Kombi aus!
OFF	
(Pana-BA S.95 /  Späth, GX7, S.56)

	27
	Sucher-Anz.Stil
	
	SUCHERSTIL:	Das Sucherbild wird geringfügig verkleinert; hierdurch sind die Randbereiche besser sichtbar
MONITORSTIL:	Bild füllt den Sucher bis in die Randbereiche
Bei beiden Stilen kann durch wiederholtes Drücken der DISP-Taste zwischen detaillierten und wenigen Infos gewechselt werden 
(s. Pana-BA S.53  /  Späth, GX7, S.56)

	28
	Monitor-Anzeigestil
	
	SUCHERSTIL   /   MONITORSTIL:   wie Zeile 27!
Mehrfaches Drücken der DISP-Taste  →  6 Arten
(s. Pana-BA S.54  /  Späth, GX7, S.56)

	29
	Monitor-Info-Anzg.
	
	ON:	zeigt fast alle aktuellen Kamera-Einstellungen an
Werte können durch Antippen auf dem Monitor direkt verändert werden.    Sehr praktisch!
OFF	
(s. Pana-BA S.54  /  Späth, GX7, S.56 f)

	30
	Aufn.Feld
	
	FOTO-Symbol:	einstellen, wenn überwiegend fotografiert wird
VIDEO-Symbol:	einstellen, wenn häufig gefilmt wird 
(dann wird der bei Video geringere Bildwinkel sichtbar)
(s. Pana-BA S.238  /  Späth, GX7, S.57)




	31
	Restanzeige
	7/9
	FOTO-Symbol:	Anzahl der noch möglichen Fotos
VIDEO-Symbol:	mögliche Restlaufzeit bei Video (max = 30‘)
(s. Pana-BA S.35  /  Späth, GX7, S.57)

	32
	Autowiederg.
	
	Dauer:	
HOLD:	Wiedergabe-Monitor bleibt so lange aktiv, bis der Auslöser halb gedrückt oder die Wiedergabetaste gedrückt wird   (empfohlen)
2“ – 5“  (wählbar)
Wiedergabe Priorität:  
ON:	Veränderung der Anzeige des Wiedergabe-Monitors und Löschen von Bildern sind möglich
OFF	empfohlen
(s. Pana-BA S.47  /  Späth, GX7, S.58)

	33
	Fn-Tasteneinstellung
	
	Einstellung im Rec-Modus: 
Es erscheint ein Übersichtsbild mit den Fn-Tasten und ihrer Belegung im REC-Modus
Einstellung im Wdgb.-Modus:   (nur Fn-Gehäusetasten)
. . .  Fn-Tasten und Belegung im Wiedergabe-Modus
In den Untermenüs können den Tasten zahlreiche Funktionen zugeordnet werden!  Sehr praktisch!
Für die Programme C1 bis C3-3 können jeder einzelnen Taste verschiedene Funktionen zugeteilt werden. Diese Einstellungen müssen jedoch zusätzlich mit „Einstellungen speichern“ (IND.-Menü S. 1/9) gesichert werden; anderenfalls gehen sie beim Ausschalten der Kamera verloren!
Anders bei P/A/S/M:  Hier bleiben stets die letzten Einstellungen beim Ausschalten der Kamera erhalten.
(s. Pana-BA S.70  /  Späth, GX7, S.58)

	34
	Q.Menü   (= Fn2)
	
	PRESET:	Es werden alle vorprogrammierten Funktionen angezeigt 
CUSTOM:	. . . nur die individuell ausgewählten Funktionen . . .
Anpassen:	CUSTOM  einstellen ,  QMenü-Taste drücken, auf dem Monitor links unten Q-Symbol wählen, dann gewünschte Features wählen. 
Speichern der Einstellungen s. Zeile 33! (rote und blaue Anm.)
(s. Pana-BA S.66, 70  /  Späth, GX7, S.59)

	35
	Rad-Einstellungen
	
	4 Features:          (F = Blende, SS = Bel.-Zeit)
- Rad zuordnen (F/SS):   vorderes Rad=F / hinteres Rad=SS
- Drehrichtung (F/SS):   rechts/links oder umgekehrt
- Einstellung Bel.korr.:   vorderes  /  hinteres Rad  /  OFF
- Einstell. Wahlrad:   Untermenü aufrufen, Fkt. zuordnen
Speichern der Einstellungen s. Zeile 33! (rote und blaue Anm.)
(s. Pana-BA S.49  /  Späth, GX7, S.59)




	36
	Video-Taste
	8/9
	ON:	Durch Drücken der Video-Taste startet V-Aufnahme
OFF:	Videotaste stillgelegt

	37
	Pz-Objektiv
	
	Nur bei Verwendung von Panasonic-PZ-Objektiven 
(Bei Power-Zoom-Obj. wird die Brennweite motorisch über einen kleinen Hebel am Objektiv verstellt) 
(Weiteres s. Pana-BA S.224  /  Späth, GX7, S.60)

	38
	Augen-Sensor   
(= Fn6)
	
	Empfindlichkeit:  HIGH   /   LOW (empfohlen)   
Sucher/Monitor:   
- LVF/MON/AUTO:	Augensensor schaltet automatisch zwischen Sucher und Monitor um   (i.A. empfohlen)
- LVF: 	Beim Einschalten der Kamera wird nur der Sucher aktiviert. Durch Drücken der LVF-Taste kann auf Monitor umgeschaltet werden
- MON:	Beim Einschalten der K. wird nur der Monitor aktiviert
Mit LVF-Taste kann auf Sucher umgeschaltet werden
Bei LVF/MON/AUTO  und  aktiviertem  Augen-Sensor AF (s.o.)  beginnt die Fokussierung bereits, wenn man das Auge an den Sucher bringt
(s. Pana-BA S.44  /  Späth, GX7, S.61)

	39
	Touch-Einst.
	
	4 Features: 
- Touchscreen: 	ON   /   OFF
- Touch-Register:	ON   /   OFF
- Touch-AF:	AF   /   AF+AE   /   OFF
- Touchpad-AF	EXACT   /   OFFSET   /   OFF
- Einstell. Wahlrad:   Untermenü aufrufen, Fkt. zuordnen
(s. Pana-BA S.60  /  Späth, GX7, S.62)

	40
	Touch-Blättern
	
	Blättern im Wiedergabe-Modus:
H:  schnell    /    L:  langsam
(s. Pana-BA S.252  /  Späth, GX7, S.63)

	41
	Menüführung
	9/9
	Modus-Wahlschalter auf „Kreativ“
ON:	Kreativ-Modi können direkt auf dem Monitor angewählt werden
OFF:	
(s. Pana-BA S.108  /  Späth, GX7, S.63)

	42
	Auslösen ohne Objektiv
	
	ON:	erforderlich für die Verwendung „alter“ nicht-kompatibler Objektive mit Anschlussadapter. Auch in diesem Fall funktioniert der Body-Stabilisator der GX8!
Empfehlung:  	- MF-Lupe ON
	- MF-Anzeige ON
	- Modusrad auf  „A“  (Zeitautomatik)
	- zuerst Adapter ans Objektiv
Warnung:	Alte Blitzgeräte haben u.U. eine viel zu hohe Spannung und zerstören die Elektronik der Kamera
Anm.:  wird ein nicht-kompatibles Objektiv an der Kamera angebracht, erscheint die Aufforderung zur Eingabe der Brennweite, damit der Stabilisator optimal arbeiten kann.
OFF:	Normale Einstellung für MFT-kompatible Objektive 
Übersichtstabelle s. Pana-BA S. 216   /   Späth, GX7, S.63, 238-246!





	Tab. 4:  Funktionstasten am Gehäuse der GX8:  Auslieferungszustand
mit kurzen Anmerkungen
Fn-Tasten 1 – 7, 13  und  AF/AE-LOCK-Taste

	
[image: E:\F  Scans\2017-04-22 Fn-Tasten GX8\Fn-Tasten GX8 003.jpg]

	Gehäuse-
Taste
	Voreingestellte Funktionen  (im REC- bzw. Individual-Modus)

	Fn1
	Stummschaltung ON:  Elektronischer Verschluss (max = 2s ,  min = 1/8000s)
Deaktiviert:  mech. Verschluss / Blitz / AF-Hilfslicht / Piepton / Auslöserton
Vorsicht!  Rolling-Shutter-Gefahr bei schnell bewegten Objekten.

	Q.Menü

(Fn2)
	Quick-Menü-Taste drücken:  Liste häufig verwendeter Menüs erscheint
Vorderes Rad:	Auswahl des gewünschten Menüs	(geht auch mit Cursor-Tasten)
Hinteres Rad:	Auswahl der Einstellung	(geht auch mit Cursor-Tasten)

	
[image: lÖSCHEN-ABBRECHEN-tASTE]
(Fn3)
	Abbrechen / zurück



	Fn4
	Bildstil (statt Fn4 auch Menü 1/8):  
Standard / Lebhaft / Natürl. / Monochrom / Landsch. / Portrait / Benutzerspez.
Untermenü:  Kontrast / Schärfe / Rauschminderung / Sättigung
Die gewählte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten der Kamera erhalten.

	Fn5
	Cursortasten-Sperre  (bleibt nach dem Ausschalten erhalten)
Anm.:  Diese Sperre ist nützlich, wenn man die unbeabsichtigte Betätigung der Cursortasten vermeiden will. Empfehlung:  Verwendung eines ergonomischen Zusatzgriffs (s. Lumix-Forum, Defizit in der Ergonomie vieler Systemkameras; Abhilfe (GX8), Beitrag von herbert41 vom 3.4.2017. Dann ist die Sperre überflüssig.

	LVF 
[bookmark: _GoBack](Fn6)
	LVF-Taste:  Umschalten zwischen  Monitor / Sucher / Augensensor
(Bleibt der Monitor eingeklappt, wird der Sucher durch den Sensor aktiviert)

	Fn7
	Vorschau von  Blenden- und/oder Verschlusszeiten-Effekt
Blenden-Effekt:  Beurteilung der Schärfentiefe bei gewählter Blende
Verschlusszeiten-Effekt:  Beurteilung der Bewegungsunschärfe (z.B. Wasserfall)

	Fn13
	Ruft die Funktionen des vorderen / hinteren Einstellrads auf:
· Einzelbild mit komplexen Lichtquellen:  vorn = Weißabgleich / hinten = ISO
· Serienbilder:  vorn = Serie oder 4K-Foto / hinten = 4K-Foto-Einstellg. Ändern
Anm.:  Die Taste liegt bündig in der Frontplatte und ist deshalb „blind“ nur schlecht zu ertasten. Empfehlung: Taste mit selbstklebendem Mini-Knöpfchen geringfügig erhöhen.

	AF/AE
LOCK-
Taste
	Speichern von Belichtung (AE)  und/oder  Schärfe-Ebene (AF)  oder  AF+AE:
AE LOCK     AF LOCK     AF/AE LOCK     AF-ON
(gewählte Einstellung wird auf dem Monitor / im Sucher angezeigt)
Voreingestellt:  AE LOCK  (und ISO-Auto!) sowie LOCK-Taste gedrückt halten
Empfehlung 1 (Einstellung im INDIV.-Menü 1/9, Zeile 3, 4):
Zeile 3 (AF/AE Speicher):  AE LOCK  ,   
Zeile 4 (AF/AE Sp. halten):  ON  (bleibt für weitere Fotos erhalten, bis die Taste erneut gedrückt oder die Kamera ausgeschaltet wird!)





	Tab. 5:  Funktionstasten auf dem Monitor der GX8:  Auslieferungszustand
mit kurzen Anmerkungen
Fn-Tasten 8 – 12  (nur auf dem Monitor verfügbar!)

	Monitor-
Taste
	Voreingestellte Funktionen  (im REC- bzw. Individual-Modus)

	Fn8 – Fn12
(allg.)
	Aufruf der Liste dieser Funktionen durch Antippen des Felds „Fn“ am rechten Rand des Monitors

	Fn8
	Wi-Fi-Funktion:  Verbindung der Kamera mit dem Smartphone/Tablet
(Einzelheiten s. Panasonic-Gebrauchsanleitung S. 286 ff)

	Fn9
	Künstlicher Horizont:  
Wasserwaage für die horizontale und vertikale Ausrichtung der Kamera
Anm.:	Die Wasserwaage kann auch durch mehrfaches Drücken der Disp.-Taste auf der Gehäuse-Rückseite eingeblendet werden

	Fn10
	Histogramm ein- / ausblenden:  zur Überprüfung der Helligkeitsverteilung im Bild
Anm.:	Das Histogramm kann auch durch mehrfaches Drücken der Disp.-Taste auf der Gehäuse-Rückseite eingeblendet werden. Zuvor muss jedoch im Indiv.-Menü 4/9 „Histogramm ON“ gesetzt werden.

	Fn11
	Video-Funktion „Snap Movie“:  (Einzelheiten s. Panasonic-Gebrauchsanleitung S. 246)

	Fn12
	Aufnahme von 4K-Fotos: (Einzelheiten s. Panasonic-Gebrauchsanleitung S. 178)
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