	Fokus-Bracketing	Herbert 41 / Lumix-Forum
	im  REC-Menü 5/5  „FOCUS“  einstellen, 	(Version 1)
anschließend  „Schritt“ / „Bildzähler“ / „Sequenz“

	Wahlrad
	Fokus
	Bracketing
	Anm.

	A / P / S
	AFS
	OK
	Belichtung und Fokus automatisch

	M
	AFS
	OK
	nur Belichtung manuell

	M
	MF
	funktioniert  nicht
	(AF = Muss;
auch am Objektiv)



Sequenz:	0 / +		Fokus-Ebene (FE) wird von der FE des ersten Fotos  nach hinten (also von der Kamera weg) verschoben
	0 / - / +	FE springt von der FE des ersten Fotos abwechselnd nach hinten und nach vorn.

Schritt (-weite) s:	s ist eine relative Größe, die u.a. auch von der Brennweite des Objektivs und dem Abstand des Motivs von der Kamera abhängt.
	Sie bestimmt den Abstand zwischen der FE des ersten Fotos und der FE des letzten Fotos (bei Sequenz 0 / + )  bzw. der FE der beiden letzten Fotos (bei Sequenz 0 / - / +)  
		Liegt die FE des ersten Fotos „nahe“ bei der Kamera (z.B. bei Makro-Fotos), so wird s automatisch kamera-intern kleiner gewählt und umgekehrt.
	Vom Fotografen kann s wie folgt eingestellt werden:
	1  ≤  s  ≤  10		1	extrem kurzer Abstand, z.B. für Makro-Fotos
			10	sehr großer Abstand, z.B. für Landschaften mit Vordergrund
	s  klein   	Foto-Serie reicht nicht bis ∞
	s  groß   	Foto-Serie reicht ggf. bis ∞  
		(kann durch Wahl der FE des ersten Fotos erreicht werden)

Bildzähler n:	Anzahl n der Fotos innerhalb der gesamten Schrittweite s bzw. ± s 
	Einstellbereich:	1  ≤  n  ≤  999
	Anm.:  Bei Sequenz  0 / - / +  sollte  n ≥ 3 gewählt werden

Die relative Feinheit der FE-Verschiebung ist demnach proportional zu  s/n :
	s/n  klein     feine Abstufung
	s/n  groß     grobe Abstufung
Anm.:  Bei Sequenz  0 / - / +  ist der Abstand der FE zwischen den einzelnen Fotos (bei gleichem n) doppelt so groß wie bei Sequenz  0 / +  
